Circuit Générateur de Tone CTCSS

Manuel d’instruction

VE2REH

Mars 2025

## Table des matières

[Table des matières 2](#_Toc193696533)

[Introduction 3](#_Toc193696534)

[Schéma logique du circuit 4](#_Toc193696535)

[Pièces et Assemblage 5](#_Toc193696536)

[Schéma du PCB 6](#_Toc193696537)

[Alimentation 6](#_Toc193696538)

[Entrées/Sorties (Bornier J1) 7](#_Toc193696539)

[Entrée Tone Disable 8](#_Toc193696540)

[Ajustement audio 8](#_Toc193696541)

[Reverse Burst 8](#_Toc193696542)


[Sélection de tone 9](#_Toc193696543)

## Introduction

Ce circuit est utilisé pour injecter une sinusoïdale (*Continuous Tone Code Squelch System)* CTCSS dans l’audio lors d’une transmission. L’onde est générée lorsque l’entrée « Pin » (PTT Input) est active. La sortie « Pout » (PTT Out) sera activée simultanément par le circuit. L’amplitude de l’onde sinusoïdale peut être ajustée précisément avec un potentiomètre. Lorsque l’entrée « Pin » est désactivée, le contrôleur cesse de générer l’onde sinusoïdale, tout en maintenant la sortie « Pout » active momentanément. Ceci permet aux radios récepteurs de couper la transmission sans bruit.

Lorsque l’option « Reverse Burst » est activée, le contrôleur inverse la phase de la tonalité de 180°, tout en maintenant la sortie « Pout » active momentanément.

## Schéma logique du circuit



## Pièces et Assemblage

Le tableau suivant indique les pièces requises pour l’assemblage du circuit.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | QTY | Part Number | Description | Value | Ref Designator |
| 1 | 1 | 100NF | Condensateur céramique | 100nF | C1 |
| 2 | 2 | 15PF | 15pF Capacitor |  | C2-C3 |
| 3 | 2 | 2.2UF | Condensateur céramique | 2200μF | C4,C5 |
| 4 | 1 | ONSEMI\_NCV7805BDTRKG | Surface mount 7805 |  | IC1 |
| 5 | 1 | AMPHENOLANYTEK\_VI0621550000G | 1x6 Wire terminal (optionnel) |  | J1 |
| 6 | 1 | BOURNSINC\_\_PV36W103C01B00 | 1k 20-turn Potentiometer | 1000Ω | R1 |
| 7 | 2 | RES470 | Résistance 1/4Watt | 470Ω | R2,R5 |
| 8 | 2 | RES10K | Résistance 1/4Watt | 10,000Ω | R3,R4 |
| 9 | 1 | BOURNSINC\_4609X-101-102LF | Résistance SIP |  | RN1 |
| 10 | 1 | PIN\_HEADER1X6 | 1x6 PIC header (optionnel) |  | U1 |
| 11 | 1 | PIC16F690-I\_P | PIC16F690 (20-pin DIP socket) |  | U2 |
| 12 | 1 | 2X8SWITCH | 2x8 DIP Switch |  | U3 |
| 13 | 1 | VN2222 | VN2222 MOSFET Transistor |  | U4 |
| 14 | 1 | PIN\_HEADER1X4 | UART 1x4 Header (Optionnel) |  | U5 |
| 15 | 1 | PIN\_HEADER1X4 | i2c header (optionnel) |  | U6 |
| 16 | 1 | PIN\_HEADER1X3 | 1x3 Pin Header. Power input selection |  | U7 |
| 17 | 1 | CRYSTAL | Crystal (10 MHz) | 10MHz | Y1 |

Table 1 : Pièces pour assemblage

## Schéma du PCB

A circuit board with blue lines

AI-generated content may be incorrect.

Figure 1 : Schéma du PCB

### Alimentation

L’alimentation est fournie par l’entrée « Vin » du bornier J1. Le type d’alimentation doit être configuré avec le cavalier U7, situé en bas à droite du circuit. Puisque le microcontrôleur doit être alimentée par une source régulée de 5 Volts, un régulateur 7805 est présent sur le circuit.

Si l’alimentation externe est supérieure à 5 Volts, il est important d’utiliser le régulateur embarqué afin d’éviter d’endommager le microcontrôleur. Ceci est illustrée à la Figure 2

Si une entrée régulée de 5 Volts est fournie sur l’entrée « Vin » du bornier J1, le régulateur embarqué peut être contourné, et l’alimentation externe peut être utilisée directement, tel qu’illustré dans la Figure 3

La figure suivante illustre la position de cavalier à utiliser en fonction du type d’alimentation disponible.

A circuit board with blue lines

AI-generated content may be incorrect.

+12V

GND

Figure 2 : Alimentation externe +12Volts

A circuit board with blue lines

AI-generated content may be incorrect.

+5V

GND

Figure 3 : Alimentation externe +5Volts régulée

### Entrées/Sorties (Bornier J1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signal | Direction | Description |
| Vin | Entrée | Entrée alimentation (5V/12V) |
| Gnd | Entrée | Ground |
| Pin | Entrée | PTT provenant du radio |
| Pout | Sortie | Sortie PTT du contrôleur |
| TD\* | Entrée | « Tone Disable » (active bas). |

Table 2 : Entrées et sorties du circuit

Optionnelle avec rappel à VDD.

### Entrée Tone Disable

Cette entrée sert à désactiver la génération du tone. Lorsqu’un signal logique bas est détecté (0V), le contrôleur cesse de générer le tone. Toutefois, la broche « Pout » continue de suivre l’état de la broche « Pin ».

Cette entrée est optionnelle. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, un rappel au 5V est appliqué, et désactive cette fonction.

### Ajustement audio

L’amplitude de la tonalité peut être ajustée avec le potentiomètre R1, situé en haut à droite du circuit.

### Reverse Burst

La fonction « reverse burst » peut être activé en positionnant l’interrupteur « RB » à la position « ON ».

### Sélection de tone

La sélection de fréquence se fait en utilisant la DIP switch situé à droite du circuit, identifié par U3. Le tableau suivant indique les interrupteurs à activer pour sélectionner une fréquence.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence | SW5 | SW4 | SW3 | SW2 | SW1 | SW0 |
| 67 |  |  |  |  |  |  |
| 69.3 |  |  |  |  |  | ON |
| 71.9 |  |  |  |  | ON |  |
| 74.4 |  |  |  |  | ON | ON |
| 77 |  |  |  | ON |  |  |
| 79.7 |  |  |  | ON |  | ON |
| 82.5 |  |  |  | ON | ON |  |
| 85.4 |  |  |  | ON | ON | ON |
| 88.5 |  |  | ON |  |  |  |
| 91.5 |  |  | ON |  |  | ON |
| 94.8 |  |  | ON |  | ON |  |
| 97.4 |  |  | ON |  | ON | ON |
| 100 |  |  | ON | ON |  |  |
| 103.5 |  |  | ON | ON |  | ON |
| 107.2 |  |  | ON | ON | ON |  |
| 110.9 |  |  | ON | ON | ON | ON |
| 114.8 |  | ON |  |  |  |  |
| 118.8 |  | ON |  |  |  | ON |
| 123 |  | ON |  |  | ON |  |
| 127.3 |  | ON |  |  | ON | ON |
| 131.8 |  | ON |  | ON |  |  |
| 136.5 |  | ON |  | ON |  | ON |
| 141.3 |  | ON |  | ON | ON |  |
| 146.2 |  | ON |  | ON | ON | ON |
| 151.4 |  | ON | ON |  |  |  |
| 156.7 |  | ON | ON |  |  | ON |
| 162.2 |  | ON | ON |  | ON |  |
| 167.9 |  | ON | ON |  | ON | ON |
| 173.8 |  | ON | ON | ON |  |  |
| 179.9 |  | ON | ON | ON |  | ON |
| 186.2 |  | ON | ON | ON | ON |  |
| 192.8 |  | ON | ON | ON | ON | ON |
| 203.5 | ON |  |  |  |  |  |
| 206.5 | ON |  |  |  |  |  |
| 210.7 | ON |  |  |  | ON |  |
| 218.1 | ON |  |  |  | ON |  |
| 225.7 | ON |  |  | ON |  |  |
| 229.1 | ON |  |  | ON |  |  |
| 233.6 | ON |  |  | ON | ON |  |
| 241.8 | ON |  |  | ON | ON |  |
| 250.3 | ON |  | ON |  |  |  |
| 254.1 | ON |  | ON |  |  |  |

Table 3 : Sélection de tone

Toute autre configuration n’apparaissant pas dans le Table 3 fera en sorte que la fréquence de 100Hz sera choisie.